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บทคัดย่อ

การกัดเซาะชายฝั่งทะเลเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรง คณะผู้จัดทำจึงศึกษาการจัดวางตัวกั้นคลื่นแบบ Xbloc ขนาด 6×6×2 เซนติเมตร เพื่อลดทอนคลื่นและลดการกัดเซาะชายฝั่ง โดยเปรียบเทียบการจัดวาง 5 รูปแบบ ได้แก่ แบบโค้งครึ่งวงกลม แบบสลับฟันปลา แบบเว้นช่องว่าง แบบเส้นตรง และแบบตัววี ในอ่างจำลองคลื่น เพื่อศึกษาสัมประสิทธิ์การสะท้อน สัมประสิทธิ์การส่งผ่าน การลดทอนคลื่น และอัตราการกัดเซาะชายฝั่ง ผลการศึกษาพบว่า แบบสลับฟันปลามีค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนสูงสุด (0.75) ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านต่ำสุด (0.25) ลดทอนคลื่นได้มากที่สุด (74.78%) และมีอัตราการกัดเซาะชายฝั่งต่ำสุด (0.19±0.05 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) ขณะที่แบบเว้นช่องว่างมีค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนต่ำสุด (0.49) ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านสูงสุด (0.51) ลดทอนคลื่นได้น้อยที่สุด (49.17%) และมีอัตราการกัดเซาะชายฝั่งสูงสุด (0.37±0.05 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) ผลการวิเคราะห์ทางสถิติแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดวางตัวกั้นคลื่นมีผลต่อสัมประสิทธิ์การสะท้อน สัมประสิทธิ์การส่งผ่าน การลดทอนคลื่น และอัตราการกัดเซาะชายฝั่งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ: เขื่อนกั้นคลื่น, Xbloc, การลดทอนคลื่น, การกัดเซาะชายฝั่ง





[image: ]
image1.png
XPcsHs

ScIENCE
SYMP#SIUM 2024

Science: Gateway to the New Era
2" - 5" September 2024 | PCSHSCR, Chiang Rai, Thailand

The 4™ PCSHS Science Symposium 2024





image2.png
bth

CSHS
SCIENCE
SVMPosluMZ 2

The 6*"PCSHS Science Symposium 2026
“Driving the Future with Scientific Innovation”





image3.png





                          


 


 


 


 


การพัฒนารูปแบบการจัดวางตัวกั้นคลื่นเพื่อลดทอนคลื่นและอัตราการกัดเซาะชายฝั่ง


 


 


ติณห์ ไทยกลาง


1


, 


ชวนากร ปุญญสิทธิกร


1


, 


อาภาศรี ชุ่มชื่น


1


*, 


นิคม


 


อ่อนสี


 


2


 


 


1


 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง


,


 


ตำบลบางรัก


, 


อำเภอเมือง


, 


จังหวัด


ตรัง


 


92000, 


ประเทศไทย


 


2


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง


 


เลขที่ 


179


,


 


หมู่ที่ 


3


,


 


ตำบลไม้ฝาด


,


 


อำเภอสิเกา


,


 


จังหวัดตรัง


,


 


92150


 


*E


-


mail:


 


06


342


@pcshstrg.ac.th


 


 


บทคัดย่อ


 


 


การกัดเซาะชายฝั่งทะเลเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรง คณะผู้จัดทำจึงศึกษาการจัดวางตัว
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