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ยิ่งยวดแบบผสม
โดยใช้วัสดุโครงข่ายโลหะ-อินทรีย์เป็นตัวเพิ่มการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ 
(TH Sarabun New ขนาด 16, ตัวหนา, จัดกลาง)

ชื่อผู้ทำโครงงานคนที่ การเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บประจุของอุปกรณ์ตัวเก็บประจุไฟฟ้า11, ชื่อผู้ทำโครงงานคนที่ 21, …… , ชื่อครูที่ปรึกษา1* และ ชื่อที่ปรึกษาพิเศษ2 (TH Sarabun New ขนาด 14 points, จัดกลาง, ไม่มีคำนำหน้าชื่อ, *after the corresponding author, มีคำว่า และ หน้าชื่อสุดท้าย)
1ที่อยู่โรงเรียน (TH Sarabun New, 12 points, ตัวเอียง, จัดกลาง, add space before paragraph, ใช้เลขยกสำหรับบุคคลที่อยู่ต่างสังกัด)
2หน่วยงาน/ที่อยู่ของที่ปรึกษาพิเศษ (TH Sarabun New, 12 points, ตัวเอียง, จัดกลาง, add space before paragraph)
*E-mail: ของ corresponding author (TH Sarabun New, 12 points, ตัวเอียง, จัดกลาง, ลบ Hyperlink)

ตัวอย่าง:
1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง, ตำบลบางรัก, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง 92000, ประเทศไทย
2ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ตำบลคลองหนึ่ง, อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี 12120, ประเทศไทย
*E-mail: example@pcshstrgt.ac.th
บทคัดย่อ
- ใช้ TH Sarabun New, single spaced ขนาด 16 point
- บทคัดย่อควรจัดในย่อหน้าเดียว
- ความยาวของบทคัดย่อไม่ควรเกิน 250 คำ
- บทคัดย่อควรอยู่ภายใน 1 หน้า A4
- โปรดใช้ Template นี้เพื่อง่ายต่อการจัดหน้า โดยลบตัวหนังสือสีแดงออกให้หมด

คำสำคัญ: ชีวเคมี, พอลิเมอร์, เคมี, พลังงานทดแทน 
(ไม่ควรเกิน 5 คำ, แบ่งคำสำคัญด้วยเครื่องหมายจุลภาค, ใช้ขนาด 14 point, TH Sarabun New)


 

โครงเลี้ยงเซลล์จากเซลลูโลสและโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก

ธนภรณ์ ระเวงวรรณ1 ,ขวัญข้าว นิลนามะ1 , ณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล1* , พิพัฒน์พงษ์ สาจันทร์2* และ พาวินี กลางท่าไค่2

1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย, อำเภอเชียงคาน, จังหวัดเลย 42110, ประเทศไทย
2ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ตำบลในเมือง , อำเภอเมือง , จังหวัดขอนแก่น 4000 , ประเทศไทย
*E-mail: tanaporn05580@pcshsloei.ac.th

บทคัดย่อ

	โครงเลี้ยงเซลล์ (Scaffold) ขึ้นรูปจากวัสดุพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA)
ไฮดรอกซีอะพาไทต์ (HA) และไคโตซาน (Chitosan) โดยเปรียบเทียบการใช้เซลลูโลสและโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) เป็นวัสดุเสริมแรง เพื่อศึกษาผลของวัสดุเสริมแรงต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของโครงเลี้ยงเซลล์ ผลการศึกษาพบว่า ชนิดของวัสดุเสริมแรงมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของโครงเลี้ยงเซลล์อย่างมีนัยสำคัญ โดยโครงเลี้ยงเซลล์ที่เสริมด้วยเซลลูโลสมีสมบัติเชิงกลที่ดีกว่า ซึ่งสูตรที่มีเซลลูโลสร้อยละ 3 (CP3) ให้ค่ามอดูลัสการอัด (Compression Modulus) สูงที่สุดประมาณ 301 เมกะพาสคัล (MPa) อยู่ในช่วงที่เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก ขณะที่โครงเลี้ยงเซลล์ที่เสริมด้วยโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) มีความสามารถในการบวมน้ำและการดูดซับน้ำสูงกว่า นอกจากนี้ โครงเลี้ยงเซลล์ทุกสูตรมีค่าความพรุนอยู่ในช่วงร้อยละ 84–98 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าความพรุนของกระดูกพรุน (Cancellous Bone) ของมนุษย์ ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) แสดงให้เห็นโครงสร้างรูพรุนสามมิติที่เชื่อมต่อถึงกัน ซึ่งเอื้อต่อการลำเลียงสารอาหาร การแพร่กระจายของออกซิเจน การยึดเกาะ และการเจริญเติบโตของเซลล์ ขณะที่ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (FTIR) ยืนยันการปรากฏของหมู่ฟังก์ชันที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบแต่ละชนิด แสดงให้เห็นถึงความเข้ากันได้ของวัสดุภายในโครงสร้างของโครงเลี้ยงเซลล์ ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของวัสดุคอมโพสิตดังกล่าวในการประยุกต์ใช้ด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกในอนาคต

คำสำคัญ : โครงเลี้ยงเซลล์, เซลลูโลส, โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส, เนื้อเยื่อกระดูก
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