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ระบบเครื่องกลอย่างง่ายและความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องตัดใบหอมแดง

กานต์ธิดา สันใจ , นลพรรณ ทองอยู่* , อภิชิต วรรณะวงค์ , ณัฐวดี ทาหลี

1ฃ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง, ตำบลดอนไฟ, อำเภอแม่ทะ, จังหวัดลำปาง 52150, ประเทศไทย
*E-mail: 00042nonlaphan@pcccr.ac.th

บทคัดย่อ

วัตุประสงค์ของโครงงานนี้เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเชิงกล ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาการคืนทุนของเครื่องตัดใบหอมแดงโดยเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคนในการตัดใบหอมแดงหลังการเก็บเกี่ยว โดยได้วิเคราะห์ตัวแปรต่างๆดังนนี้ ประสิทธิภาพเชิงกลของเครื่องตัดใบหอมแดง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคนในการตัดใบหอมแดงและการใช้เครื่องตัดใบหอมแดง โดยมีประสิทธิภาพเชิงกลอยู่ที่ร้อยละ 97.2 นอกจากนี้ต้นทุนการผลิตเครื่องตัดใบหอมแดงอยู่ที่ประมาณ 9,816 บาท และสุดท้ายระบยาเวลาการคืนทุนของเครื่องตัดใบหอมแดงมีค่าเท่ากับ 4 ปี 6 เดือน

คำสำคัญ: เครื่องตัดใบหอมแดง, ประสิทธิภาพเครื่องกล
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The 6*"PCSHS Science Symposium 2026
“Driving the Future with Scientific Innovation”
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