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การออกแบบและพัฒนาแชทบอตอัจฉริยะโดยใช้สัญญาณ ความต่างศักย์ไฟฟ้า เพื่อประเมินระดับความเครียดของต้นพริก พร้อมการแสดงผลผ่านระบบแดชบอร์ดบน Raspberry Pi โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
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บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา LINE Chatbot สําหรับให้คํา แนะนําด้านการปลูก การดูแลรักษา และการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชในพริก เพื่อ สนับสนุนเกษตรกรและผู ้ที่สนใจปลูกพริกให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเกษตรได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และเหมาะสม ผ่านแพลตฟอร์ม LINE ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มี การใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทย แชทบอทถูกออกแบบให้สามารถให้คําแนะนําเกี่ยวกับขั ้นตอนการ ปลูกพริก การดูแลรักษาในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต การป้องกันและรับมือกับโรคพืช และแมลงศัตรูพืชที่พบบ่อย รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่สามารถนําไป ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ โครงงานยังมีการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดค่าความต่างศักย์ ไฟฟ้าของต้นพริกโดยใช้ Raspberry Pi เพื่อนําข้อมูลที่วัดได้มkเชื่อมต่อกับ LINE Chatbot และใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินระดับความเครียดของพืชในเบื้องต้น การพัฒนาโครงงานใช้เทคโนโลยี LINE Messaging API ร่วมกับ ระบบเซิร์ฟเวอร์สําหรับการรับ–ส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ ผลการพัฒนาแสดงให้เห็นว่า ระบบสามารถให้คําแนะนําด้านการปลูกพริกและแสดงข้อมูลการประเมินความเครียด ของพืชได้อย่างเหมาะสม ช่วยลดข้อจํากัดด้านการเข้าถึงความรู้ทางการเกษตร และ สามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปลูกพริกได้ในอนาคต
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